Спецификација радова

Прозори ПЕЦ – Абердарева 1. Београд

  

Р.бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол	Јединична    цена без ПДВ-а	укупна    цена без ПДВ-а	
1	Демонтажа старих фасадних „Сен-клап“ прозора, складиштење старог стакла на место које одреди инвеститор. За демонтажу прозора потребно је обезбедити сав потребан алат као и прилагодити се висини при демонтажи. Фиксирање постојећег фасадног штока у 12 тачака одговарајућим шрафовима. Уколико се радови изводе са спољне старне потребно је обезбедити корпу-дизалицу одговарајуће висине.					
	материјал 	ком	35			
	рад	ком	35			
 2	 Производња и монтажа  Алуминијум једнокрилних прозора димензија 1400мм х 1400мм
Тип стакла :
4мм float
11,56 aluminium
8mm Stopray Vision 50T
Оков : Stublina 
У цену монтаже урачунати неопходно пратеће заптивање пур-пеном и акрилним црним силиконом продувних места ради спречавања продувавања и евентуалног уласка воде.					
	материјал    	ком	35			
	рад	ком	35			
3	 Чишћење по завршетку посла,утовар и одвоз шута на депонију или друго место које одреди инвеститор.					
						
	рад	м3	2			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
Укупно материјал:		
Укупно рад:		
Укупна вредност (материјал + рад) у РСД без ПДВ-а:		
ПДВ за који је обвезник Понуђач - извођач радова		
		
Укупна вредност (материјал + рад) у РСД са ПДВ-ом:		

Рок извођење радова:

Начин плаћања:

Гарантни рок:

Опција понуде: