Предмер радова на замени прозора у Абердаревој 1. - ПЕЦ

Р.бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична  цена без ПДВ-а	укупна  цена без ПДВ-а	
1	Демонтажа старих фасадних „Сен-клап“ прозора, складиштење истих прозора и стакла у магацин инвеститора, фиксирање фасаде у радном простору тј.канцеларији.За демонтажу прозора потребно је обезбедити сав потребан алат као и прилагодити се висини при демонтажи.Уколико се радови изводе са спољне старне потребно је обезбедити корпу-дизалицу одговарајуће висине					
	материјал	ком	 /			
	рад	ком	32			
 2	 Производња и монтажа Алуминијумских једнокрилних о прозора оквирних димензија:
1400мм х 1400мм
Тип стакла
4мм float
11,56 aluminium
8mm Stopray Vision 50T
У цену монтаже урачунати неопходно пратеће заптивање пур пеном и силиконом продувних места ради спречавања продувавања и евентуалног уласка воде					
	материјал  	ком	32			
	рад	ком	32			
3	 Чишћење по завршетку посла,утовар и одвоз шута на депонију или друго место које одреди инвеститор					
	материјал	м3	0			
	рад	м3	2			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
Укупно материјал:		
Укупно рад:		
Укупна вредност (материјал + рад) у РСД без ПДВ-а:		
ПДВ за који је обвезник Наручилац		
Овде обавезно уписати које су то позиције из предмера:
		
ПДВ за који је обвезник Понуђач - извођач радова		
Овде обавезно уписати које су то позиције из предмера:
		
Укупна вредност (материјал + рад) у РСД са ПДВ-ом:		

Рок извођење радова:

Начин плаћања:

Гарантни рок:

Опција понуде: